{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6]]}
["长治市档案馆办公及技术用房家具采购明细表"]
["序号","名称","规格参数","数量","单位","预算单价上限","报价"]
[1,"办公桌","1、规格：1800×900×760mm；\n2、饰面;采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。\n3、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 台面厚度50mm，其他部分18mm，长期使用不变形；\n4、封边条;优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，长期使用不变黄；\n5、胶水;使用热熔胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候考验，胶水中有毒害物质的含量符合国家标准；",4,"张",1500]
[2,"书柜","1、规格：1350*420*2000(mm)：\n2、面材;采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。\n3、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 长期使用不变形；\n4、封边条;优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，长期使用不变黄；\n5、胶水;使用热熔胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候考验，胶水中有毒害物质的含量符合国家标准；",4,"个",1500]
[3,"办公椅","1、规格：675*710*1100(mm)：\n2、面料;采用优质超细纤维增强PU皮革， 厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻 、有韧性，富有弹性。\n3、海绵：采用一次成型高回弹海棉。厚实 、弹性好，表面涂防止老化变形 的保护膜。\n4、气压棒;采用优质气压棒，升降自如，结 构牢固。\n5、转椅轮盘;实木五星脚，优质尼龙万向轮， 具有转动灵活、耐磨不掉色。",1,"把",500]
[4,"办公椅","1、规格：625*595*985(mm)：\n2、面料;采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性\n3、海绵：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。\n4、椅架;采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长。\n",3,"把",500]
[5,"桌前椅","1、规格：635*610*1050(mm)：\n2、面料;特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构 ，中间层双丝结构，防水，防污 ，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用。\n3、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易 变形。\n4、椅架;弓形椅架，表面镀铬处理，钢管 壁厚≥2.0mm。\n5、椅背;尼龙+玻纤混合组成，拉力强， 密度高。",5,"把",400]
[6,"茶几","1、规格：1200×600×450mm；\n2、饰面;采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。\n3、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板 ，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材厚度18mm，长期使用不变形。\n4、封边条;优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，长期使用不变黄；\n5、胶水;使用热熔胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候考验，胶水中有毒害物质的含量符合国家标准；",5,"张",600]
[7,"茶几","1、规格：600×600×450mm；\n2、饰面;采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。\n3、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板 ，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材厚度18mm，长期使用不变形。\n4、封边条;优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，长期使用不变黄；\n5、胶水;使用热熔胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候考验，胶水中有毒害物质的含量符合国家标准；",1,"张",600]
[8,"三人位沙发","1、规格：2080*920*890三人位（mm）；\n2、饰面;采用优质西皮，厚度大于1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。\n3、框架材质：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板。\n4、海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化。",4,"张",2500]
[9,"单人位沙发","1、规格：1080*920*890单人位（mm）\n2、饰面;采用优质西皮，厚度大于1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。\n3、框架材质：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板。\n4、海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化。",1,"张",1250]
[10,"办公桌","1、规格：1400*600*750mm；\n2、饰面;采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。\n3、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准；\n4、封边条;优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，长期使用不变黄；\n5、胶水;使用热熔胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候考验，胶水中有毒害物质的含量符合国家标准；",18,"张",1200]
[11,"三人位沙发","1、规格：2000*900*900三人位（mm）；\n2、饰面;选用优质麻绒面料，经防污处理。\n3、框架材质：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板。\n4、海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化。\n5、油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。\n5.面料：选用优质麻绒面料，经防污处理",3,"张",2500]
[12,"文件柜","1、规格：960*400*1850(mm)；\n2、基材：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用0.8mm厚，层板采用1.00 mm厚，门铰采用3.00mm厚，层板钩采用2.00厚。\n3、工艺：制作工艺符合国家标准，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准，确保长期使用不生锈。",25,"组",875]
[13,"会议条桌","1、规格：1400*400*760(mm)；\n2、饰面;采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面 ，表面漆膜遇生活中常见酸性或 碱性液体不会出现褪色、变形、 膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等 现象，日常使用不会产生明显划 痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷 、热、温差不易鼓泡、裂缝和明 显失光。\n3、基材：采用E1级及以上环保优质中密度 纤维板，甲醛释放量和总挥发性 有机化合物（TVOC）释放量符 合国家标准。\n4、封边;采用实木皮封边，封边厚度≥0.6 mm。封边应严密、平整、不允 许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆 角、圆线应均匀一致。\n5、胶水;选用优质环保胶，不含甲醛，粘 性强，久不分层。\n6、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度 为0.5mm，底着色，五底三面油 漆工艺，清晰体现实木质感。",18,"张",700]
[14,"会议椅","1、规格：535*575*885(mm)：\n2、面料;采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性\n3、海绵：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。\n4、椅架;采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长。\n",36,"把",350]
[15,"单人位沙发","1、规格：1080*900*900单人位（mm）\n2、饰面;选用优质麻绒面料，经防污处理。\n3、框架材质：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板。\n4、海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化。\n5、油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。",39,"张",1250]
[16,"方茶几","1、规格：680*480*560（mm）\n2、饰面;采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面\n3、基材：\t采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。\n4、封条;采用实木皮封边，封边厚度≥0.6 mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。\n5、胶水;选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。",10,"张",600]
[17,"会议桌","1、规格：1000*200*760(m m)；\n2、饰面;采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面 ，表面漆膜遇生活中常见酸性或 碱性液体不会出现褪色、变形、 膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等 现象，日常使用不会产生明显划 痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷 、热、温差不易鼓泡、裂缝和明 显失光。\n3、基材：采用E1级及以上环保优质中密度 纤维板，甲醛释放量和总挥发性 有机化合物（TVOC）释放量符 合国家标准。\n4、封边;采用实木皮封边，封边厚度≥0.6 mm。封边应严密、平整、不允 许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆 角、圆线应均匀一致。\n5、胶水;选用优质环保胶，不含甲醛，粘 性强，久不分层。\n6、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度 为0.5mm，底着色，五底三面油 漆工艺，清晰体现实木质感。",8,"米",2850]
[18,"会议椅","1、规格：670*610*1080(mm)：\n2、面料;采用优质头层牛皮,厚度≥1.2mm，具有耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。\n3、海绵：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。\n4、椅架;弓形椅架，表面镀铬处理，钢管 壁厚≥2.0mm。",32,"把",600]
[19,"会议椅","1、规格：635*610*1050(mm)：\n2、面料;特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构 ，中间层双丝结构，防水，防污 ，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用。\n3、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易 变形。\n4、椅架;弓形椅架，表面镀铬处理，钢管 壁厚≥2.0mm。\n5、椅背;尼龙+玻纤混合组成，拉力强， 密度高。",10,"把",600]
[20,"会议桌","1、规格：1000×1800×760mm；\n2、饰面;采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。\n3、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材厚度18mm，长期使用不变形。\n4、封边条;优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，长期使用不变黄；\n5、胶水;使用热熔胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候考验，胶水中有毒害物质的含量符合国家标准；",3,"米",2228]
[21,"会议椅","1、规格：635*610*1080(mm)：\n2、面料;采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性\n3、海绵：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。\n4、椅架;采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长。\n",6,"把",960]
[22,"主席台","1、规格：1400*600*760(二人位)(m m)；\n2、饰面;采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面 ，表面漆膜遇生活中常见酸性或 碱性液体不会出现褪色、变形、 膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等 现象，日常使用不会产生明显划 痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷 、热、温差不易鼓泡、裂缝和明 显失光。\n3、基材：采用E1级及以上环保优质中密度 纤维板，甲醛释放量和总挥发性 有机化合物（TVOC）释放量符 合国家标准。\n4、封边;采用实木皮封边，封边厚度≥0.6 mm。封边应严密、平整、不允 许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆 角、圆线应均匀一致。\n5、胶水;选用优质环保胶，不含甲醛，粘 性强，久不分层。\n6、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度 为0.5mm，底着色，五底三面油 漆工艺，清晰体现实木质感。",3,"张",1560]
[23,"会议椅","1、规格：520*580*850(mm)弓形网布不带扶手：\n2、面料;特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构 ，中间层双丝结构，防水，防污 ，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用。\n3、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易 变形。\n4、椅架;弓形椅架，表面镀铬处理，钢管 壁厚≥2.0mm。\n5、椅背;尼龙+玻纤混合组成，拉力强， 密度高。",100,"把",300]
[24,"数字化桌","1、规格：1400*700*750mm；\n2、饰面;采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。\n3、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准；台面厚度25mm，长期使用不变形；\n4、封边条;采用优质2.0pvc同色边条封边；\n5、桌架：门字型钢角，采用优质钢管,钢脚壁厚≥2.0MM，经过酸洗磷化处理，表面除油静电喷涂，长期使用不生锈，耐磨，防静电，不脱漆，不落漆，无划痕，颜色持久。",50,"张",1200]