{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,5],[18,0,18,5],[29,0,29,5],[37,0,37,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["长治市档案馆led屏幕采购明细表"]
["（一）PH2LED显示屏采购明细"]
["序号","名称","规格参数","数量","单位","预算单价上限（元）","报价"]
[1,"PH2\nLED显示屏","屏幕尺寸：10.24m*5.76m\n像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）；\n点间距：≤2mm\n像素密度：250000点/㎡；\n扫描方式：1/40S 恒流驱动\n刷新率≥3840Hz\n模组分辨率：160*80；\n模组尺寸：320*160mm；\n视角水平：120±10°垂直：120±10°\n最大功耗：≤215W/㎡；\n模组功耗≤8.8W\n换帧频率 60Hz\n刷新率：≥3840\n白平衡亮度：≥450cd/㎡；       \n像素失控点低于十万分之一 是离散状态\n显示屏寿命：大于十万小时",58.98,"㎡",4000]
[2,"电源"," 200W  5V ",192,"台"]
[3,"接收卡","DH7508-S",192,"张"]
[4,"箱体","640*480mm",192,"个"]
[5,"控制电脑","独立显卡",1,"台"]
[6,"专业主控","H2机箱,支持单卡槽多容量。 \n− 4路2K×1K@60Hz \n− 2路4K×1K@60Hz \n− 1路4K×2K@60Hz                               \n支持单卡单接口配屏。                \nIPC解码卡最大支持512路网络摄像头输入。 \n支持输入源HDCP自动解码。  \n支持HDR10和HLG视频处理。          \n多图层显示。 \n单卡支持16个2K图层，8个DL图层或\n4 个4K图层。                      \n支持滚动文字显示功能。         \n2000 个用户自定义场景，支持淡入淡出、无缝切换场景特效；场景切换响应速度＜60ms。                                 支持单屏独立设置OSD，透明度叠加。 \n支持BKG。BKG不占用图层资源，BKG最大宽度15K，最大高度为8K。 \n支持输入源截取和截取源重命名。\n全系统支持HDR和10bit视频处理，画面显示更加细腻清晰，画面更清晰。    \n支持输出接口画质和屏幕画质管理，包括亮度、对比度、饱和度、色度和Gamma调整。 ",1,"台",4000]
[7,"输入卡","H_4路HDMI输人卡,\nHDMI 1.3 输入 \n接口1、接口2、接口3和接口4均可输入。 \n每路最大支持2048×1152@60Hz视频输入，最小800×600@60Hz。 \n支持自定义分辨率。 \n− 极限宽度2560（2560×983@60Hz）。 \n− 极限高度2560（884×2560@60Hz）。 \n支持HDCP 1.4。 \nHDMI 1.4 输入 \nHDMI 1.3接口不输入，HDMI 1.4接口输入。 \n单路最大支持3840×1080@60Hz视频输入。支持自定义分辨率。 \n− 极限宽度3840（3840×1202@60Hz）。 \n− 极限高度3840（1092×3840@60Hz）。 \n支持HDCP 1.4。",1,"张",4500]
[8,"输出卡","H_16路网口发送卡，16×RJ45 千兆网口 \n当输出位深为8bit时，单网口最大带载65万像素点。 \n当输出位深为10bit时，单网口最大带载32万像素点。 \n支持网口间备份。 \n支持144Hz输出。 \n2×OPT光纤接口 \n支持单模和多模光纤输出。 \nOPT1复制或热备份输出1~8网口数据。 \nOPT2复制或热备份输出9~16网口数据。 \n支持144Hz输出",2,"张",8800]
[9,"配电箱","60KW",1,"台",2000]
[10,"无线传屏器","maxhub传屏盒子WB05+2个传屏器,WB05+2个WT15，MAXHUB；\n支持一键投屏。                             \n支持4K输出分辨率，60Hz高帧率显示，观看视频时，画面细腻逼真，色彩靓丽分明;采用H.265解码技术，同网速下画面更流畅，显示更清晰。            \n支持最高九分屏展示，充分利用大尺寸显示空间，直观展示每个画面。      \n支持双路 HDMI接口，双屏输出不同投屏画面，主副屏搭配，灵活展示内容。支持电视机、投影仪、LED工程屏等主流会议显示设备，广泛适用于各种办公会议室场景。",1,"套",3600]
[11,"线材、辅材","安装需要的网线、电线、数据线，安装插座、耗材等",58.98,"㎡"]
[12,"备品","模组、电源、控制卡各5个",1]
[13,"钢结构",null,58.98,"㎡",200]
[14,"包边装饰","不锈钢包边",58.98,"㎡",200]
[15,"安装调试","产品安装、调试",58.98,"㎡"]
["（二）S1.86显示屏采购明细"]
["序号","名称","规格参数","数量","单位","预算单价上限（元）","报价"]
[1,"S1.86户内全彩 ","屏幕尺寸：3.52m*1.92m\n像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）；\n点间距：1.86mm；\n像素密度：288906点/㎡；\n扫描方式：1/43 扫描\n驱动方式：恒流驱动\n模组分辨率：172×86；\n模组尺寸：320*160*8.6mm ；\n视角水平120°±10°、垂直140°±10°\n像素光强均匀性≥98%，\n显示模块亮度均匀性：≥97%；                          最大对比度：≥5000：1；         \n最大亮度：400-700cd/m2；\n像素中心距相对偏差≤3%；\n对比度   5000：1                                   \n最大功耗：≤488W/㎡\n平均功耗160W-240W\n色温：3000-9300K可调；                                           \n电性能：换帧频率：50-60HZ；\n刷新频率：C 级，FC≥3840Hz；\n灰度等级:256Bit；\n平均失效间隔工作时间：≥7*24h；\n使用寿命100000hrs",7.31,"㎡",6360]
[2,"电源","200W  5V",22,"台"]
[3,"接收卡","DH7508-S",22,"张"]
[4,"多媒体播放器","TB40,TB40，诺瓦\n4核A55的ARM处理器，主频1.8GHz。 \n支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码。 \n1GB运行内存。32GB内部存储空间。                 \n最大带载130万像素 \n极限宽度4096，极限高度4096。 \n支持同步异步模式下自定义非标准分辨率，自定义分辨率的像素时钟均不能超过153MHz。                                      2路LED千兆输出网口，1路立体音频输出接口  1路HDMI 1.3输出接口，最大输出1920×1200@60Hz。                           1路HDMI 1.3输入接口  2路传感器接口  \n1路USB 3.0（Type A）接口                    \n1路USB（Type B）接口                     \n1路千兆网口                        \n支持PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。          \n支持WiFi AP ， WiFi AP+Sta 模式   支持多屏同步播放                \n支持4G/5G模块  ",1,"台",1300]
[5,"线材、辅材","安装需要的网线、电线、数据线，安装插座、耗材等",7.31,"㎡"]
[6,"备品","模组、电源、控制卡各1个",1,"项"]
[7,"钢结构",null,7.31,"㎡",200]
[8,"包边装饰","不锈钢包边",7.31,"㎡",200]
[9,"安装调试","产品安装、调试",7.31,"㎡"]
["（三）P4.75单色屏采购明细"]
["序号","名称","规格参数","数量","单位","预算单价上限（元）","报价"]
[1,"P4.75单色屏","屏幕尺寸：13.376m*0.608m         \n水平视角≥120°，垂直视角≥120°；                        平整度≤0.5mm；                  \n 像素中心距相对偏差≤5%；\n水平相对错位≤5%；\n垂直相对错位≤5%；          \n投标产品最高对比度1900:1；        \n亮度鉴别等级≥20；                \n 模组亮度均匀性≥95%；            \n基色主波长误差△λD≤5；                     换帧频率≥50Hz；                 \n刷新频率≥300。                  \n产品灰度等级256；                      \n像素失控率≤0.0001；",8.13,"㎡",950]
[2,"电源","200W  5V",22,"台"]
[3,"控制卡","RHX8-128WU3200A",22,1]
[4,"线材","主电源线","m",50]
[5,"钢结构","铝边框9045",8.13,"㎡",200]
[6,"安装调试","产品安装、调试",8.13,"㎡"]
["（四）ph2.5户内全彩led屏幕采购明细"]
["序号","名称","规格参数","数量","单位","预算单价上限（元）","报价"]
[1,"ph2.5户内全彩","屏幕尺寸：13.44m*0.8m\n像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）；\n点间距：≤2.5mm\n像素密度：160000点/㎡；\n 扫描方式：1/32扫\n模组分辨率：128*64；\n模组尺寸：320*160*14mm；\n视角（水平120°±10°、垂直140°±10°）；\n模组最大功耗：≤18W               平均功耗：116W-175W/㎡，\n最大功耗：≤350W/㎡\n光学特性：亮度均匀性≥98%，\n色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内， \n最大对比度：≥5000：1；\n色温：10000K±100可调；\n电性能：换帧频率：50&60Hz；\n刷新频率：≥1920Hz；\n白平衡亮度：≥500cd/㎡；       \n工作环境：在温度： -10℃－60℃，\n控制方式：灯驱合一。\n无故障时间：≥7×24hrs。\n寿命典型值（hrs）：≥100000hrs。",10.75,"㎡",2780]
[2,"电源","200W  5V",35,"台"]
[3,"接收卡","DH7512",21,"张"]
[4,"多媒体播放器","TB40",1,"台"]
[5,"专业主控","V1060n,输入接口 \n− 2 × HDMI 1.3 \n− 1 × DVI\n− 1 × 3G-SDI（IN+LOOP），选配 \n6 路千兆网口。 \n最大带载390万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192。 \n1 路HDMI 1.3 输出接口。 \n可用作输出预监或视频输出。 \n支持HDMI伴随音频输入。 \n支持输出画面无级缩放。 \n支持一键全屏缩放。 \n支持输入源任意截取。 \n支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整。            \n 支持10个自定义场景支持设备间备份。 \n支持网口间备份。                 \n支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。                \n支持逐点亮色度校正。",1,"台",3530]
[6,"安装调试","产品安装、调试",8.13,"㎡"]
[7,"线材、辅材","安装需要的网线、电线、数据线，安装插座、耗材等",10.75,"㎡"]
[8,"备品","模组、电源、控制卡各2个",1,"项"]
[9,"钢结构","镀锌方管",10.75,"㎡",360]
[10,"包边装饰","不锈钢、铝塑板包边",10.75,"㎡",200]
[11,"安装调试","产品安装、调试",10.75,"㎡"]